


test d’isolement du canton avec une lampe :

Fil jaune de la lampe raccordé au courant lumière d’un transfo

Fil marron de la lampe , raccordé au fil de rail isolé du canton

Si pas de matériel la lampe est éteinte. Si la lampe brille , il reste un pontage à couper.

si présence loco ou wagon, la lampe brille ! Le câblage est correct



Le fil marron O du canton testé est àraccorder sur un plot de ton module S88 60883

